Anexa nr. 1
la Contractul de locațiune a rețelelor de transport al gazelor naturale
Nr. ____ din __________

Act de detaliere
 și predare-primire a listei bunurilor care formează Rețea de transport gaze naturale
denumită: „Conducta de branșament Olănești (Antonești – Olănești) și Răscăieții Noi”

Prezenta Anexă constituie parte integrantă a Contractului de locațiune a rețelelor de transport al gazelor naturale și stabilește componența bunurilor proprietate publică a Consiliului Raional Ștefan Vodă  transmise în locațiune către Operatorul sistemului de transport gaze naturale S.R.L. „Vestmoldtransgaz”. 

Lista este întocmită în baza Actului de constatare a conductei de branșament SPG Olănești (Antonești – Olănești) și Răscăieții Noi și a obiectelor aferente, întocmit de către „Moldovatransgaz” SRL, atașată. 

Bunurile includ atât elementele principale ale conductelor de transport și branșament, cât și instalațiile, echipamentele și construcțiile aferente necesare exploatării acestora.                                                                         

Proprietarul: Consiliul raional Ștefan Vodă_________ 
                             (denumirea autorității publice)

I. Gazoducte branșament  Olănești (Antonești – Olănești) și Răscăieții Noi

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nr. crt.
	Denumirea obiectului, echipamentului,
caracteristica acestora
	U.M.

	Cantitate
	Anul punerii în funcțiune
	Notă

	
	A. Partea liniară a gazoductului de derivație  Olănești :    Dn__273___, L ___11,01 km,
                       Dn__ 108__ , L ___10,61 km;
                                                                   Răscăieții Noi :     Dn__159___, L ___0,062 km,
                       Dn__ 108__, L ___0,097 km;

	1.
	Mod de pozare:
	
	
	
	

	1.1.
	 subteran           Dn  273 mm 
	km
	11,01
	2005
	

	1.2.
	 Dn 108 mm
	km
	10,61
	2005
	

	
	 Dn 159 mm
	km
	0,062
	2007
	

	
	 Dn 108 mm
	km
	0,097
	2007
	

	2.
	Tip izolație:
	
	
	
	

	2.1.
	 bituminoasă    
	km
	21,62
0,159
	2005, 2007
	

	2.2.
	 peliculară – «spolipaip»
	km
	---
	
	

	2.3.
	 cu lac și vopsea
	km
	---
	
	

	3.
	Zonă de protecție:
	
	
	
	

	3.1.
	 zonă de protecție - 25 m de fiecare parte a axei gazoductului branșament (gropi de gunoi, grădini, eroziuni, alunecări de teren etc.)
__ tăieturi (culoare defrișate) km _0,010_
____________________km ______
	


buc
buc
	


3
	



	

	3.2.
	stâlpi de marcare gazoduct Olănești
                                    gazoduct Răscăieții Noi
	buc
	25
2
	2005
2007
	

	3.3.
	semne (plăcuțe) de marcare
	buc
	25
2
	2005
2007
	

	3.4.
	treceri peste drum auto, cale ferată gazoduct Olănești
drum auto  _ Căușeni Ștefan Vodă    km  1.6
drum auto _drum de acces spre Ștefan Vodă km_4.5_
drum auto _drum de acces spre s. Slobozia km _8.2
drum auto _Căușeni – frontiera cu Ucraina  km_17.7
treceri peste drum auto, cale ferată gazoduct Răscăieții Noi
	
buc
buc
buc
buc
- 
	
1
1
1
1
-
	
2005
2005
2005
2005
	

	3.5.
	treceri peste cursuri de apă gazoduct Olănești  (râuri, lacuri, pâraie)
canal de irigație__ km __1.58_
	

buc
	

1
	

2005
	

	3.6.
	treceri în apropierea obiectelor aflate în zona «min» distanțelor 
	

	
-
	-
	

	3.7.
	adâncime de pozare: 
km __0-21,62; 0-0,159__
La intersecția cu drumul auto 
	
m
m
	
0,8 – 1,2
1,0-1,8
	2005
2007
2005
	

	4.
	Armătură de închidere
	
	
	
	

	4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.



4.1.8.

	nod de robinet „zero” gazoduct Olănești:  
robinet „0”                  Dn  300
robinet „A”                 Dn  ----
robinet „B”                 Dn  ----
robinet „C”                 Dn  ----
coloană de prelevare gaz   Dn  ----

coloană de purjare Dn  ___----___
izolație „sol-aer”: __bituminoasă_
Dn __150_______
Dn __20________
Dn __15________
împrejmuire (tip): _____ plăci din beton armat __
portițe  _metalică (corniera, armătură)__
	
buc
buc
buc

buc

buc

buc
buc
buc
buc
buc
	
1
-
-
-
-

-

1
2
2
6
2
	





2005
	

	4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.
4.2.7.




4.2.8.


	nod de robinet de protecție SP Olănești:
robinet „protecție”      Dn  __150___
robinet „A”                 Dn  __----___
robinet „B”                 Dn  __----___
robinet „C”                 Dn  __80____
coloană de prelevare gaz   Dn  ___57___ cu robinet Dn 50 (2 buc)
coloană de purjare Dn  ___57___
izolație „sol-aer”: __bituminoasă_
Dn __108________
Dn __89_________
Dn __57_________
Dn __20_________
împrejmuire (tip): ____ plăci din beton armat __
portițe  _metalică (cornier, armătură)__
	
buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc
buc 
buc
buc 
buc 

	
1
-
-
1
2

1

1
2
3
3
6
2

	




2005
	

	4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

4.3.6.
4.3.7.



4.3.8.

	nod de robinet „zero” - „protecție” SP Răscăieții Noi:  
robinet „0”                  Dn  __150_
robinet „A”                 Dn  __----_
robinet „B”                 Dn  __----_
robinet „C”                 Dn  __----_
coloană de prelevare gaz   Dn  __57__ cu robinet Dn 50 (1buc)
coloană de purjare Dn  __----_
izolație „sol-aer”: __bituminoasă_
Dn __150____
Dn ___57_____
Dn _________
împrejmuire (tip): _____plăci din beton armat______
portițe  _metalică (cornier, armătură)__
	

buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc

buc
buc
	

1
--
--
--
1

---

1
1

6
2
	





2007
	



B. Protecție electrochimică și alimentare cu energie electrică a gazoductului branșament  Olănești
                          
	№
crt
	Denumirea echipamentului etc.
	Tip
(caracteristica)

	U.M.
u.m.
	Cantitate
(lungime)
	An pun. funcț
	Km
	Durata de exploat

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Cabină protecție catodică
	DK3
	buc
	----
	----
	-----

	

	2
	Instalație de protecție catodică
	PSKR – 1,2

	buc

	1
	2005
	23+06

	10

	3
	Priză de împământare anodică
	EGT-2900
	buc
	20
	2005
	23+06

	10

	4
	Linie de drenaj „Anod”
	AVVG 3x10+1x6
	m
	300
	2005
	23+06

	10

	5
	Linie de drenaj „Catod”
	AVVG-3x10+1x6
	m
	100
	2005
	23+06

	10

	6
	KIP (coloane de măsurare)
	Țeavă Dn 108
	buc
	19

	2005
	23+06

	10

	7
	PTA (transformator)
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	8
	LEA 0,4 kV
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	9
	LEA 10 kV
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	10
	Linie prin cablu 0,4 kV
	subterană AVVG 3x16+1x10
	km
	0,01
	2005
	23+06

	10

	11
	Linie prin cablu 10 kV
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	12
	Separator electric
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	13
	Descărcătoare
	----
	----
	----
	----
	----
	----

	14
	Tablou de evidență a energiei electrice
	CV – 446
	buc
	1
	2005
	23+06

	10

	15
	Împământare de protecție
- contur
	Oțel rotund Ø 10, corniera 45x45 mm
	buc
	1
	2005
	23+06

	10

	16
	Treceri peste:
-drum auto;
-cale ferată;
	
	
buc
buc
	
4
----
	
2005
----
	
	



C. Legătura tehnologică a gazoductului branșament Olănești, Răscăieții Noi

	Nr. crt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Denumirea 
echipamentului etc. 
	Tip, caracteristică
	U.M.

	Cantitate
(lungime)
	An. pun funcț.
	Durata 
Exploat.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Linie de cablu de comunicații LCC: (unu/două cabluri) 
	
	
	
	
	

	1.1
	Cu un singur cablu gazoduct Olănești
	KSP 3PB 1x4x1,2
	km
	22,35
	2004
	21,62

	1.2
	Cu un singur cablu gazoduct R. Noi
	KSPP – 1x4x1,2
	km
	0,3
	2007
	

	1.3
	zonă de protecție – 2m de fiecare parte a LCC
	există
	
	
	
	

	1.4
	adâncime de pozare
	
	m
	0,9-1,0
	
	

	1.5
	treceri peste drumuri auto:
- gazoduct Olănești
- gazoduct R. Noi                        
	
în manșon pe gazoduct
----
	
buc
	
4
----
	
	

	1.6
	treceri peste cursuri de apă gazoduct Olănești (râuri, lacuri…):    - canal hidroameliorativ
	

în manșon 
	

buc
	

1
	
	

	1.7
	PAN (punct de amplificare neasistat) – parte subterană
	NRP
	buc
	1
	2005
	25

	1.8
	PAN – parte supraterană
	               PAN
	buc
	1
	2005
	

	1.8.1
	regeneratoare de linie
	----
	buc
	1
	2005
	

	1.8.2
	contur de împământare
	
	buc
	2
	2005
	

	1.8.3
	lacăte
	
	buc
	2
	2005
	

	1.8.4
	cutii de cablu
	BK-1
	buc
	2
	2005
	

	2.
	Aparatură de formare a canalelor
	ARION
	buc
	1
	2018
	10



II. Stație de predare a gazelor (SPG) 

A 1. Partea tehnologică a SPG BK I-30 Olănești (s. Antonești)

	Nr. crt.
	Denumirea echipamentului
	Tipul echipamentului
	Diametru
(lungime)
	U.M.
	Cantitate
	Anul punerii în exploatare

	Notă

	1.
	Bloc de comutare a robinetelor
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Armătură de închidere: 
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet de intrare
	Cu robinet cu cep
	Ø 150
	buc
	1
	2005
	

	
	b) robinet de ieșire
	Cu robinet cu cep
	Ø 300
	buc
	1
	2005
	

	
	c) robinet bypass
	Sferic
	Ø 100
	buc
	2
	2005
	

	
	d) robinet de purjare
	Sferic
	Ø 100
	buc
	1
	2005
	

	
	e) robinet cu trei căi
	Cu robinet cu cep
	Ø 100
	buc
	1
	2005
	

	
	f) ventil
	VI-15
	15
	buc
	2
	2005
	

	
	g) ventil
	VI-10
	10
	buc
	2
	2005
	

	
	e) VS 
	----
	----
	----
	----
	----
	

	1.2
	Armătură de siguranță:
	
	
	
	
	
	

	
	a) SPS
	SPS-4r-80x16
	80
	buc
	2
	2005
	

	
	b) SPS
	----
	----
	----
	----
	----
	

	1.3
	 Coloane de purjare:
	
	
	
	
	
	

	 
	a) coloană de purjare pe cea de intrare 
gzd.
	țeavă din oțel Ø 159x6 mm
	Ø 159
	m
	100
	2005
	

	
	b) coloană de purjare pe cea de ieșire
	țeavă din oțel Ø 159x6 mm
	Ø 159
	m
	Într-o țeavă la intrare
	2005
	

	1.4
	Flanșe izolante:
	
	
	
	
	
	

	
	a) flanșă izolantă pe conducta de intrare
 gzd.
	neizolant, serie înaltă
	Ø 159
	buc
	1
	2005
	

	
	b) flanșă izolantă pe conducta de ieșire
	neizolant, serie joasă
	Ø 325
	buc
	1
	2005
	

	
	c) flanșă izolantă pe conducta de ieșire
	----
	----
	----
	----
	
	

	1.5
	Suport pentru echipament
	profil U,
țeavă din oțel 
	nr. 10,    Ø108 mm
	buc,
m
	4
1
	2005
2005
	

	1.6
	Fundație
	b.a.
	0,7 x 2,0 m
	buc
	2
	2005
	

	1.7
	Sistem de comandă locală a armăturii de închidere 
	----
	----
	----
	----
	
	

	1.8
	  Izolație „sol-aer” 
	
	
	
	
	
	

	
	a) pe conducta de intrare
	bituminoasă
	Ø 159
	buc
	1
	2005
	

	
	b) pe conducta de ieșire nr. 1
	bituminoasă
	Ø 325
	buc
	1
	2005
	

	
	c) pe conducta de ieșire nr. 2
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	d) pe conducta de purjare
	bituminoasă
	Ø 159
	buc
	2
	2005
	

	2.
	Bloc de epurare a gazului
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Separator 
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Colector de praf (filtru)
	MȚP-400
	400
	buc
	2
	2005
	

	2.3
	 Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet
	Sferic
	100
	buc
	5
	2005
	

	
	b) ventil
	VI-15
	15
	buc
	3
	2005
	

	
	c) ventil
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	d) VS 
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	e)robinet cu sertar din oțel
	ZKS supraterană
	Ø 40
	buc
	3
	2005
	

	2.4
	Gazoduct de evacuare 
	din oțel
	Ø 57
	m
	15
	2005
	

	2.5
	Flanșă pe conducta de evacuare
	----
	----
	----
	----
	
	

	2.6
	Rezervor subteran de colectare a condensului (RSCC) (V=5m3)
	RSCC
din oțel
	Ø=2.1 m
	buc
	1
	2005
	

	2.7
	Coloană de purjare RSCC
	din oțel
	Ø 159
	m
	7
	2005
	

	2.8
	Suport pentru echipament
	profil U,
corniera
	№ 10,
100 m
	buc
	1
	2005
	

	2.9
	Fundație
	b.a. 
	2,0x3,0 m
	buc
	1
	2005
	

	2.10
	Izolație sol-aer RSCC
	bituminoasă
	Ø 159
Ø 57
	buc
	1
2
	2005
	

	3.
	Bloc de prevenire a formării hidraților
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Preîncălzitor de gaz (PGA, PTA)
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.1
	 Armătură de închidere
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	a) robinet
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	c) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	d) VS 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	e) ZKS
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.2
	 Injector automat al preîncălzitorului de gaz
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.3
	Suport pentru echipament
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.4
	Fundație
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.5
	Izolație sol-aer:
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	a) gaz tehnologic
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) gaz combustibil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2
	Preîncălzitor de gaz (tip boiler) 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.1
	 Armătură de închidere
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	a) robinet
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	c) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	d) VS 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	e) ZKS
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.2
	Fundație
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.3
	Suport pentru echipament
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3 
	Instalație de metanol
	IM supraterană
	Ø 400
V=120l
	buc
	1
	2005
	

	3.3.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	VI-15
	Ø 15
	buc
	4
	2005
	

	
	b) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	c) VS
	VS-10
	Ø 10
	buc
	1
	2005
	

	4.
	Bloc de reducere a gazului (BRG)
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) la intrare
	robinet cu cep
	Dn 100
	buc
	2
	2005
	

	
	b) la ieșire
	robinet cu cep
	Dn 200
	buc
	2
	2005
	

	
	c) ventil
	VI-10
	Dn 10
	buc
	2
	2005
	

	
	d) ventil
	----
	----
	----
	----
	----
	

	
	e) VS
	VS-15
	Dn 15
	buc
	1
	2005
	

	4.2
	Armătură de reglare
	
	
	
	
	
	

	
	a) regulator de presiune
	BFL-50
	Dn 50
	buc
	1
	2025
	

	
	b) regulator de presiune
	BFL-50
	Dn 50
	buc
	1
	2025
	

	
	c) regulator de presiune
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	d) pilot pentru regulatorul de presiune
	VR-1
	-
	buc
	1
	2005
	

	
	e) pilot pentru regulatorul de presiune
	din dotare
	-
	buc
	1
	2005
	

	4.3
	Suport pentru echipament
	Profil U

	0,5m
	buc
	4
	2005
	

	4.4
	Fundație
	b.a.
	5 x 6
	buc
	1
	2005
	

	4.5
	Izolație „sol-aer”:
	bituminoasă
	Ø 100
	buc
	2
	2005
	

	5.
	Bloc de odorizare a gazului
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Instalație de odorizare (volumul rezervorului de lucru 60l.)
	OD tip picurător 
cu reglare manuală
	V 60l
	buc
	1
	2005
	

	5.1.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	VI-15
	Ø 15
	buc
	10
	2005
	

	
	b) ventil
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	c) VS
	VS - 15
	Ø 15
	buc
	1
	2005
	

	5.1.2
	Indicator de nivel
	indicator de nivel
	-
	buc
	1
	2005
	

	5.1.3
	Picurător
	mare
	Ø 10
	buc
	1
	2005
	

	5.1.4
	Filtru
	----
	----
	----
	----
	----
	

	5.1.5
	Neutralizator
	V-10l.
	Ø 150, l=40cm
	buc
	1
	2005
	

	5.2
	Rezervor subteran de depozitare a odorantului (RSDO)
	
	V=2,1m3
l=6 m
	buc
	1
	2005
	

	5.2.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	b) ventil
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	c) VS
	VS – 15
	Dn 15
	buc
	2
	2005
	

	5.3
	Suport pentru echipament
	----
	----
	----
	----
	----
	

	5.4
	Fundație
	pat de nisip
	----
	----
	----
	----
	

	5.5
	Izolație RSDO
	bituminoasă
	----
	----
	----
	----
	

	6.
	Necesități proprii
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Alimentare cu gaze  
	Suprateran 
	Ø=25 mm
	m
	32
	2005
	

	6.1.1
	PRGD
	DSR-10
	Ø=20 mm
	m
	7
	2005
	

	6.1.2
	Cazan (încălzitor pe gaz)
	Fondial Victoria
	
	buc
	1
	2011
	

	6.1.3
	Cazan
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.1.4
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	VI-15
	20
	buc
	2
	2005
	

	
	b) robinet
	VS – 20
	20
	buc
	1
	2005
	

	
	c) ZKS
	----
	----
	----
	----
	
	

	
	d) robinet
	cu robinet cu cep
	15
	buc
	3
	2005
	

	
	e) semnalizator
	Analizor de gaz
(STRAJ)
	----
	buc
	1
	2011
	

	6.1.5
	Flanșă izolantă
	----
	----
	----
	----
	
	

	6.2
	Sistem de încălzire
	Cu două tuburi 
	Ø25
Ø 20
	m

	15
25
	2011
	

	
	Armătură de închidere
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	a) pompă
	-
	-
	-
	-
	2011
	

	
	b) robinet
	VS – 25
	25
	buc
	2
	2011
	

	
	d) robinet
	VS – 20
	20
	buc
	3
	2011
	

	
	e) ventil(alimentare)
	VI-15 (de colț)
	15
	buc
	5
	2011
	

	
	f) ventil(retur)
	VI-15 (de colț)
	15
	buc
	5
	2011
	

	6.3
	Sistem de ventilație
	de ventilație (introducere-evacuare)
	
	
	
	2005
	

	6.3.1
	Deflector
	În blocul de reducere
	100
	buc
	4
	
	

	7.
	Sistem de semnalizare 
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Semnalizare la variația presiunii la ieșirea din SP 
	Complex “Răut” și radiostații
	
	komp.
	1
	2005
	

	7.1.1
	Manometru electrocontact
	EKM VE-16rb
	160mm
	buc
	1
	2005
	

	7.2
	Semnalizare de securitate
	“Răut”
	
	komp.
	1
	2005
	

	7.2.1
	Terminal VZG
	-
	-
	buc
	5
	-
	

	7.3
	Semnalizare de scurgeri de gaz
	ȚIT-2M
	
	komp.
	2
	2005
	

	7.3.1
	Detector de semnalizare a scurgerilor de gaz
	DTH 1/127
	
	buc
	2
	2005
	

	7.4
	Semnalizare de incendiu 
	-
	-
	-
	-
	
	

	7.4.1
	Detector de incendiu
	-
	-
	-
	-
	
	

	8.
	Inventar de incendiu
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Panou de incendiu
	
	V – 0,5 m3
	buc
	1
	2005
	

	8.1.1
	Cange
	
	
	buc
	1
	2005
	

	8.1.2
	Topor 
	
	
	buc
	----
	2005
	

	8.1.3
	Găleată
	
	
	buc
	2
	2005
	

	8.1.4
	Pâslă antiincendiară
	azbest 2 m 2
	
	buc
	1
	2005
	

	8.1.5
	Lopată 
	
	
	buc
	2
	2005
	

	8.1.6
	Rangă metalică
	
	
	buc
	1
	2005
	

	8.2
	OP-9
	
	
	buc
	3
	2005
	

	8.3
	OU-3
	OU - 5
	
	buc
	1
	2005
	

	8.4
	analizor de gaz
	ȘI-11
	
	buc
	1
	2005
	

	9.
	Teritoriul SP
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Subdrum auto de acces
	piatră spartă
	L=250 m
	buc
	1
	2005
	

	9.2
	Construcții capitale
	cabina operatorului
	3 x 6
	buc
	1
	2005
	din piatră


	9.3
	Construcții capitale
	grup sanitar
	
	buc
	1
	2005
	din oțel
1,0x1,0

	9.5
	Împrejmuire (lungime totală)
	b.a.
	2,8x2=
45buc
	m
	130
	2005
	

	9.5.1
	Poartă 
	metalice
	L = 4 m
	buc
	1
	2005
	

	9.5.2
	Portiță 
	-//-
	L=1 m
	buc
	1
	2005
	

	10.
	Zonă de protecție
	po perimetru
	
	m
	100
	2005
	

	11. 
	Casa operatorului
	----
	----
	----
	----
	
	




A 2. Partea tehnologică a SP – 5 Răscăieții Noi

	Nr. crt.
	Denumirea echipamentului
	Tipul echipamentului
	Diametru
(lungime)
	U.M.
	Cantitate
	Anul punerii în exploatare
ție
	Notă

	1.
	Bloc de comutare a robinetlor
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Armătură de închidere: 
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet de intrare
	Sferic 
	Ø 80
	buc
	1
	2007
	

	
	b) robinet de ieșire
	Sferic
	Ø 100
	buc
	1
	2007
	

	
	c) robinet bypass
	Sferic
	Ø 50
	buc
	2
	2007
	

	
	d) robinet de purjare
	Sferic
	Ø 50
	buc
	1
	----
	

	
	e) robinet (sub SPS)
	Sferic
	Dn 50
	buc
	2
	2007
	

	
	f) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	g) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	e) VS 
	-
	15
	buc
	8
	2007
	

	1.2
	Armătură de siguranță:
	
	
	
	
	
	

	
	a) SPS
	4R 50x80-16
	Ø 50
	buc
	2
	2007
	

	
	b) SPS
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.3
	 Coloane de purjare:
	
	
	
	
	
	

	 
	a) coloană de purjare pe cea de intrare 
gzd.
	țeavă din oțel Ø 57
	Ø 57
	m
	30
	2007
	

	
	b) coloană de purjare pe cea de ieșire
	țeavă din oțel Ø 89
	Ø 89
	m
	30
	2007
	

	1.4
	Flanșe izolante:
	
	
	
	
	
	

	
	a) pe conducta de intrare
	izolant, serie înaltă
	Ø 80
	buc
	1
	2007
	

	
	b) pe conducta de ieșire
	izolant, serie joasă
	Ø 100
	buc
	1
	2007
	

	1.5
	Suport pentru echipament
	Profil U 
	
	buc
	2
	2007
	

	1.6
	Fundație
	b.a.
	3,5x4
	buc
	1
	2007
	

	1.7
	Sistem de comandă locală a armăturii de închidere 
	
-
	
-
	
-
	
-
	

	

	1.8
	  Izolație „sol-aer” 
	
	
	
	
	
	

	
	a) pe conducta de intrare
	bituminoasă
	Ø 80
	buc
	1
	2007
	

	
	b) pe conducta de ieșire nr. 1
	bituminoasă
	Ø 100
	buc
	1
	2007
	

	
	d) pe conducta de purjare
	bituminoasă
	Ø 50
	buc
	1
	2007
	

	2.
	Bloc de epurare a gazului
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Separator 
	----
	----
	buc
	----
	2007
	

	2.2
	Colector de praf (filtru)
	STG – 654
	----
	buc
	2
	2007
	

	2.3
	 Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	b) ventil
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	c) VS 
	
	Dn 15
	buc
	4
	2007
	

	
	d) VS 
	
	Dn 25
	buc
	2
	2007
	

	
	e) ZKS
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	2.4
	Conductă de evacuare 
	din oțel
	Ø 25
	m
	8
	2007
	

	2.5
	Flanșă pe conducta de evacuare
	
	Ø 25
	buc
	2
	2007
	

	2.6
	Rezervor subteran de colectare a condensului (RSCC) (V=1m3)
	1 m3
	
	buc
	1
	2007
	

	2.7
	Coloană de purjare RSCC
	din oțel
	Ø 108
	m
	1,5
	2007
	

	2.8
	Suport pentru echipament
	profil U
	
	buc
	2
	2007
	

	2.9
	Fundație
	b.a.
	
	buc
	1
	2007
	

	2.10
	Izolație sol-aer RSCC
	bituminoasă
	Ø 159
Ø 57
	buc
	1
1
	2007
	

	3.
	Bloc de prevenire a formării hidraților
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Preîncălzitor de gaz (PGA, PTA)
	WTG – 631
	-
	buc
	2
	2007
	

	3.1.1
	 Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet
	DB – 845
	Dn 50
	buc
	4
	2007
	

	
	b) ventil
	-
	-
	buc
	-
	----
	

	
	c) ventil
	-
	-
	buc
	-
	----
	

	
	d) VS 
	-
	Dn 15
	buc
	4
	2007
	

	
	e) ZKS
	-
	RB – 845
	buc
	2
	2007
	

	3.1.2
	 Injector automat al preîncălzitorului de gaz
	----
	----
	buc
	-----
	----
	În cabina operatorului SP

	3.1.3
	Suport pentru echipament
	monolit (fabricație industrială)
	----
	buc
	1
	2007
	

	3.1.4
	Fundație
	bloc SP
	-
	buc
	-
	-
	

	3.1.5
	Izolație „sol-aer”:
	----
	----
	----
	----
	----
	

	
	a) gaz tehnologic
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) gaz combustibil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2
	Preîncălzitor de gaz (tip boiler) 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.1
	 Armătură de închidere
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	a) robinet
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	c) VS 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	d) ZKS
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.2
	Fundație
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.2.3
	Suport pentru echipament
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3 
	Instalație de metanol
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.1
	Armătură de închidere
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	a) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	b) VS
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.
	Bloc de reducere a gazului (BRG)
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) la intrare
	Sferic
	Dn 100
	buc
	2
	2007
	

	
	b) la ieșire
	Sferic
	Dn 150
	buc
	2
	2007
	

	
	c) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	d) ventil
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	e) VS
	-
	Dn 10
	buc
	2
	2007
	

	4.2
	Armătură de reglare
	
	
	
	
	
	

	
	a) regulator de presiune
	RTG – 413
	Dn 50
	buc
	2
	2007
	

	
	b) regulator de presiune
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	c) regulator de presiune
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	d) pilot pentru regulatorul de presiune
	P 510
	-
	buc
	2
	2007
	

	
	e) pilot pentru regulatorul de presiune
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.3
	Suport pentru echipament
	profil U
	-
	buc
	2
	
	

	4.4
	Fundație
	bloc SP
	----
	buc
	1
	2005
	

	4.5
	Izolație „sol-aer”:
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.
	Bloc de odorizare a gazului
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Instalație de odorizare (volumul rezervorului de lucru 60l.)
	OD - 831
	0,12 m3
	buc
	1
	2007
	

	5.1.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	b) ventil
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	c) ZKS
	VS – 10
	Dn 10
	buc
	12
	2007
	

	5.1.2
	Indicator de nivel
	----
	----
	buc
	1
	2007
	

	5.1.3
	Picurător
	----
	----
	buc
	1
	2007
	

	5.1.4
	Filtru
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	5.1.5
	Neutralizator
	----
	V – 0,03 m3
	buc
	1
	2007
	

	5.2
	Rezervor de depozitare a odorantului (RDO)
	OD - 831
	V – 245 l
	buc
	1
	2007
	

	5.2.1
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) ventil
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	b) ventil
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	c) ZKS
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.3
	Suport pentru echipament
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.4
	Fundație
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.5
	Izolație RDO
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.
	Necesități proprii
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Alimentare cu gaze  
	Suprateran 
	Ø=25 mm
	m
	32
	2007
	

	6.1.1
	PRGD
	SDR-10
	----
	buc
	1
	2007
	

	6.1.2
	Cazan (încălzitor pe gaz)
	cazan pe gaz Viessmann
	----
	buc
	2
	2007
	

	6.1.3
	Cazan
	-
	-
	-
	-
	
	

	6.1.4
	Armătură de închidere
	
	
	
	
	
	

	
	a) robinet
	sferic
	Dn 20
	buc
	6
	2007
	

	
	b) robinet
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	c) robinet de secționare
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	d) robinet
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	e) semnalizator
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	6.1.5
	Flanșă izolantă
	-
	-
	buc 
	-
	-
	

	6.2
	Sistem de încălzire
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	Armătură de închidere
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	a) pompă
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	
	b) robinet
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	

6.3
	

Sistem de ventilație
	de ventilație (introducere-evacuare) de fabricație industrială
	----
	----
	----
	2007
	

	6.3.1
	Deflector
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	7.
	Sistem de semnalizare 
	complex „Mitsubishi”
	
	
	
	
	

	7.1
	Semnalizare la variația presiunii la ieșirea din SP 
	„Total – gaz” + radiosemnalizare
	
	kompl.
	1
	2007
	

	7.1.1
	Manometru electrocontact
	EKM VE-16rb
	160 mm
	buc
	1
	2007
	

	7.2
	Semnalizare de securitate
	“Răut”
	
	kompl.
	1
	2007
	

	7.2.1
	Terminal VZG
	
	----
	buc
	4
	2007
	

	7.3
	Semnalizare de scurgeri de gaz
	FLAGMART
	
	comp.
	2
	2007
	

	7.3.1
	Detector de semnalizare a scurgerilor de gaz
	FlamGard – EXE
	-
	buc
	2
	2007
	

	7.4
	Semnalizare de incendiu 
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	7.4.1
	Detector de incendiu
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	8.
	Inventar de incendiu
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Panou de incendiu
	
	
	buc
	1
	2007
	

	8.1.1
	Cange
	
	
	buc
	1
	2007
	

	8.1.2
	Topor 
	----
	----
	buc
	----
	----
	

	8.1.3
	Găleată
	
	
	buc
	2
	2007
	

	8.1.4
	Pâslă antiincendiară
	azbest 2mx2m
	
	buc
	1
	2007
	

	8.1.5
	Lopată 
	
	
	buc
	2
	2007
	

	8.1.6
	Rangă metalică
	
	
	buc
	1
	2007
	

	8.2
	OP – 10
	
	
	buc
	1
	2007
	

	
	OP – 9
	
	
	buc
	2
	2007
	

	8.3
	OU – 3
	
	
	buc
	1
	2007
	

	8.4
	analizor de gaz
	ȘI-11
	
	buc
	1
	2007
	

	9.
	Teritoriul SP
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Subdrum auto de acces
	piatră spartă
	L=250m
	buc
	1
	2007
	

	9.2
	Construcții capitale
	----
	
	buc
	----
	2007
	

	9.3
	Construcții capitale
	grup sanitar
	cărămidă
	buc
	1
	2007
	

	9.5
	Împrejmuire (lungime totală)
	plasă metalică
	25 x 15 mx2,5
	m
	80
	2007
	

	9.5.1
	Poartă 
	plasă metalică
	L = 3m
	buc
	1
	2007
	

	9.5.2
	Portiță 
	plasă metalică
	L=1m
	buc
	1
	2007
	

	10.
	Zonă de protecție
	pe perimetru
	
	m
	100
	2007
	

	11. 
	Casa operatorului
	-
	
	
	-
	
	



B 1. Protecție electrochimică și alimentare cu energie electrică SPG Olănești

	№
Crt
	Denumirea echipamentului etc.
	Tip
(caracteristica)
	U.M.

	Cant.
	Anul punerii în funcțiune
	Durata de exploatare 
(ani) 
	Lungime 
linii
	Note

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Instalație de protecție catodică
	SKEZ – 06 
	buc
	1
	2005
	10
	
	

	2
	Priză de împământare anodică
	EGT – 2900
	buc
	1
	2004
	10
	
	

	3
	Linie de drenaj „Anod”
	AVVG 3x10+1x6
	buc
	1
	2005
	10
	300 m
	

	4
	Linie de drenaj „Catod”
	AVVG 3x10+1x6
	buc
	1
	2005
	10
	50 m
	

	5
	Coloane de control și măsurare
	Țeavă din oțel
Dn 273
	buc
	2
	2005
	10
	
	

	6
	PTA
(transformator)
	-
	-
	-
	
	
	
	

	7
	LEA 0,4 kV
	A-15
	km
	0,200
	2005
	37
	
	-

	8
	LEA 10 kV
	-
	-
	-
	
	
	
	

	9
	Linie de cablu 
0,4 kV
	subterană AVVG 4x25
	km
	0,35
	2005
	20
	
	

	10
	Linie de cablu 
10 kV
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Separator electric
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Descărcătoare
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Tablou de evidență 
Energie electrică
	BZUM
	buc
	1
	2005
	10
	
	

	14
	Împământare de protecție
- contur
	oțel rotund
ø-16 mm
ø-10 mm
	
m
m
	
28
30
	2005
	10
	
	

	15
	Protecție la trăsnet
- contur de protecție

- platformă 
- paratrăsnet
- catarg
	Oțel rotund ø16 mm
                     ø-10 mm
 
oțel rotund ø-25 mm
b.a. 
	m
m

m
buc
	15
14

4
1
	2005
2005

2005
2005
	10
10

10
10
	
	

	16
	Echipament electric
- bloc de reducere 
- bloc de măsurare a gazului
- cabina operatorului
- iluminat stradal
	
VZG
VZG
Fluorescent..
DRL
VZG
	
buc
buc
buc
buc
buc
	
1
1
3
2
1
	
2005
2005
2005
2005
2005
	
10
10
10
10
10
	
	



B 2. Protecție electrochimică și alimentare cu energie electrică SP Răscăieții Noi

	
№
crt
	
Denumirea echipamentului etc.
	
Tip
(caracteristica)
	
U.M.
u.m.
	

Cant.
	An. punerii funcț.
	Durata de exploat
 
	Lungime 
linii
	

Note

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Instalație de protecție catodică
	„Defensor 1200”
	buc
	1
	2024
	10
	
	

	2
	Priză de împământare anodică
	EGT – 2900
	buc
	1
	2007
	10
	
	

	3
	Linie de drenaj „Anod”
	AVVG 3x6+1x4
	m
	225
	2007
	10
	
	

	4
	Linie de drenaj „Catod”
	AVVG 3x6+1x4
	m
	30
	2007
	10
	
	

	5
	Coloane de control și măsurare
	----
	buc
	----
	----
	----
	
	

	6
	PTA
(transformator)
	OMP – 10-10-0,23 kV
	buc
	1
	2007
	10
	
	

	7
	LEA 0,4 kV
	----
	buc
	----
	----
	----
	
	

	8
	LEA 10 kV
	conductor AS - 70
	m
	0,050
	2007
	
	
	

	9
	Linie de cablu 
0,4 kV
	conductor PVS 4x4, cablu AVVG 3x35
	m
	0,005
0,022
	2007
	10
	
	

	10
	Linie de cablu 
10 kV
	----
	buc
	----
	----
	----
	
	

	11
	Separator electric
	RLND-10
	buc
	1
	2007
	10
	
	

	12
	Descărcătoare
	RVO-10 U 1
	buc
	2
	2007
	10
	
	

	13
	Tablou de evidență a energiei electrice
	BZUM
	buc
	1
	2007
	10
	
	

	14
	Împământare de protecție
- contur
	rotund Ø16, 
bandă 4 x 40
	m
m
	73
15
	2007
	10
	
	

	15
	Protecție la trăsnet
- contur de protecție
- platformă 
- paratrăsnet
- catarg
	
Oțel rotund
ø16 mm
                     

	
m
----
buc
buc
	
15
----
1
1
	
2007

2007
2007
	
10

10
10
	
	

	16
	Echipament electric
- bloc de reducere 
- bloc de odorizare
- centrală termică
- cabina operatorului
- iluminat stradal
	
    VZG LPO – 1x40
VZG LPO – 1x40
VZG LPO – 1x40
VZG-200 
RKU – 250
	 buc
buc
buc
buc
buc
	    
    2
1
1
1
2
	
2007
2007
2007
2007
2007
	
10
10
10
10
	
	






C 1. Legătura tehnologică a SPG Olănești

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nr. crt.
	Denumirea 
echipamentului etc.
 
	Tip, caracteristică
	U.M.
U.M.
	Cantitate
	Anul punerii în funcțiune
	Durata 
exploatare
	Lungimea traseului
gzd.
	Notă
ție

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	      9

	1.
	Echipamentul LDS și legătura tehnologică a SP:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	 punct industrial LDS
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.2.
	 amplificator de linie
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.3.
	aparatură de formare a canalelor
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.4.
	bloc de alimentare 220/24  
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.5.
	bloc de alimentare 220/12 
	HD Point
	buc
	1
	2014
	15
	
	

	1.6.
	acumulator
	7A/h
	buc
	1
	2026
	2,5
	
	

	1.7.
	dispozitive antenă-fider
	GSM
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.8
	Plata semnalizare
	GSS-02
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.9.
	Aparat telefonic
	Panasonic
	buc
	1
	2025
	5
	
	

	1.10.
	Aparat telefonic
	TA-68M
	buc
	1
	2025
	3
	
	

	1.11.
	Case
	PKU
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.12.
	Plata digitalîă
	Flex-CON-SR
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.13.
	Plata digitalîă
	xDSL-SR
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.14.
	bloc de alimentare 
	 220/48
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.15.
	acumulator
	7A/h
	buc
	2
	2026
	2,5
	
	

	1.16.
	Cutie de cablu
	BK-10
	buc
	1
	2005
	15
	
	



C 2. Legătura tehnologică a SPG Răscăieții Noi

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nr. crt.
	Denumirea 
echipamentului etc.
 
	Tip, caracteristică
	U.M.

	Cantitate
	Anul punerii în funcțiune
	Durata 
exploatare
	Lungimea traseului
gzd.
	Notă


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	      9

	1.
	Echipamentul LDS și legătura tehnologică a SP:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	 punct industrial LDS
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.2.
	 amplificator de linie
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.3.
	aparatură de formare a canalelor
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.4.
	bloc de alimentare 220/24  
	----
	buc
	----
	
	
	
	

	1.5.
	bloc de alimentare 220/12 
	HD Point
	buc
	1
	2014
	15
	
	

	1.6.
	acumulator
	7A/h
	buc
	1
	2026
	2,5
	
	

	1.7.
	dispozitive antenă-fider
	GSM
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.8
	Plata semnalizare
	GSS-02
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.9.
	Aparat telefonic
	Panasonic
	buc
	1
	2025
	5
	
	

	1.10.
	Aparat telefonic
	TA-68M
	buc
	1
	2025
	3
	
	

	1.11.
	Case
	PKU
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.12.
	Plata digitalîă
	Flex-CON-SR
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.13.
	Plata digitalîă
	xDSL-SR
	buc
	1
	2018
	15
	
	

	1.14.
	bloc de alimentare 
	 220/48
	buc
	1
	2018
	10
	
	

	1.15.
	acumulator
	7A/h
	buc
	2
	2026
	2,5
	
	

	1.16.
	Cutie de cablu
	BK-10
	buc
	1
	2005
	15
	
	



 D 1. Evidența gazelor naturale la SP  Olănești

	№
crt.
	Denumirea
echipamentului etc.
	Tip
caracteristica
	U.M.

	Cant.
	Anul punerii în funcțiune
expl.
	Notă

	1
	Calculator de debit de gaz
	Super Flou - II
	buc
	1
	2024
	

	2
	Traductor de presiune diferențială cu manifold
	Rosemount
	buc
	1
	2024
	

	3
	Traductor de presiune
	DRUC
	buc
	1
	2024
	

	4
	Senzor și traductor de temperatură cu teacă termometrică
	Rosemount
	buc
	1
	2024
	

	5
	Modem
	GSM modem
	buc
	1
	2024
	

	6
	Acumulator
	12V - 17A/h
	buc
	1
	2024
	

	7
	Bloc de alimentare
	220V/12V
	buc
	1
	2024
	

	8
	Barieră de siguranță antiexplozivă
	BI-4
	buc
	1
	2024
	

	9
	Fitinguri izolante
	există
	buc
	2
	----
	

	10
	Robinet cu sferă
	VS - 10
	buc
	2
	2023
	

	11
	Dispozitiv de măsurare a debitului
	 Dn 50mm
	buc
	1
	2023
	

	12
	Dispozitiv standard de îngustare
	 Dn 20=22,5 mm
	buc
	2
	2026
	

	13
	Linii de impuls
	tub de impuls
	m
	10
	2023
	

	14
	Semnalizator de gaze combustibile
	ȚIT-2
	buc
	1
	2005
	

	15
	Interferometru
	ȘI -11
	buc
	1
	2005
	

	16
	
Manometre
	VE 16
   MTI-100
 MP -160
	buc
	1
3
6
	2026
	

	17
	Cablu
	KVVG 14-1
	m
	25
	2005
	

	18
	Contor de gaz
	VK – G 4T
	buc
	1
	2005
	



D 2. Evidența gazelor naturale la SPG  Răscăieții Noi

	№
crt.
	Denumirea
echipamentului etc.
	Tip
caracteristica
	U.M.
u.m.
	Cant.
	Anul punerii în funcțiune
expl.
	Notă

	1
	Calculator de debit de gaz
	Super Flou - II
	buc
	1
	2024
	

	2
	Traductor de presiune diferențială cu manifold
	«Rosemount» 
	buc
	2
	2024
	

	3
	Traductor de presiune
	«Rosemount» 
	buc
	1
	2024
	

	4
	Senzor și traductor de temperatură cu teacă termometrică
	 «Rosemount» 
	buc
	1
	2024
	

	5
	Modem
	GSM modem
	buc
	1
	2024
	

	6
	Acumulator
	17A/h
	buc
	1
	2024
	

	7
	Bloc de alimentare
	220V/12V
	buc
	1
	2024
	

	8
	Barieră de siguranță antiexplozivă
	BI-4
	buc
	1
	2024
	

	9
	Fitinguri izolante
	FR 1.00.SB-04
	buc
	4
	2007
	

	10
	Robinet co sferă
	VS - 10
	buc
	3
	2007
	

	11
	Dispozitiv de măsurare a debitului
	 Dn 50 mm
	buc
	1
	2007
	

	12
	Dispozitiv standard de îngustare
	 Dn 20=12,8 mm
	buc
	1
	2026
	

	13
	Linii de impuls
	tub de impuls
	m
	20
	2007
	

	14
	Semnalizator de gaze combustibile
	“Mitsubishi”
	buc
	1
	2007
	

	15
	Interferometru
	ȘI 11
	buc
	1
	----
	

	16
	Manometre
	VE 16
   MTI-100
 MP -160
	buc
	---
4
3
	2026
	

	17
	Cablu
	KVVG 14-1
	m
	10
	2007
	

	18
	Contor de gaz
	G – 6  
	buc
	1
	2007
	



Notă: Potrivit Actului de constatare întocmit de către  SRL „Moldovatransgaz”, care asigură mentenanța tehnică a obiectelor indicate în prezenta listă tabel, în conformitate cu prevederile și condițiile Contractului de mentenanță nr. 23/25 din 18.09.2023,  la momentul întocmirii prezentei Anexe la contractul de locațiune, obiectele indicate, în tabelele de mai sus, sunt funcționale și asigură desfășurarea în condiții normale a procesului de transport al gazelor naturale. Infrastructura menționată se află într-o stare tehnică satisfăcătoare și corespunde cerințelor de securitate aplicabile obiectelor industriale periculoase.

                                PREDAT:                                                                    PRIMIT:

	LOCATOR / PROPRIETAR
CONSILIUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ
	LOCATAR / OST
S.R.L. „VESTMOLDTRANSGAZ”

	
________________________
Președinte
	
________________________
Administrator
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